**Инструкция о мерах пожарной безопасности**

 **при топке печей (каминов), других отопительных систем**

**Общие требования пожарной безопасности**

(предусмотрены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

**1. Перед началом отопительного сезона** руководители организации и физические лица **организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.**

**2. Запрещается** эксплуатировать печи и другие отопительные приборы **без противопожарных разделок (отступок) от конструкций** из горючих материалов, **предтопочных листов**, изготовленных из негорючего материала **размером не менее 0,5 x 0,7** метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), **а также при наличии прогаров и повреждений** в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

**3. При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях**, выполненных из древесины или других горючих материалов, **признаков термического повреждения** (потемнение, обугливание, оплавление**) эксплуатация печи прекращается**. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

**4.** **Неисправные** печи и другие отопительные приборы **к эксплуатации не допускаются**.

**5. Перед началом**, а также в течение **отопительного сезона** **обеспечивается очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:**

**1 раза в 3 месяца** - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

**1 раза в 1 месяц** - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

**6. При эксплуатации печного отопления запрещается:**

**а) оставлять без присмотра печи**, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

**б) располагать** топливо, другие горючие вещества и материалы **на предтопочном листе**;

**в) применять для розжига** печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

**г) топить** углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

**д) производить топку печей во время проведения** в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

**е) использовать вентиляционные и газовые каналы** в качестве дымоходов;

**ж) перекаливать печи.**

**7. Зола и шлак,** выгребаемые из топок, **должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.**

**8.** Для отопления зданий **допускается установка металлических печей** только заводского изготовления, при этом **обеспечивается выполнение технической документации изготовителей** этих видов продукции.

**9.** **Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование**, изготовленные из горючих материалов, **располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.**

(пункты 77-83 Правил противопожарного режима в РФ).

**10.** **При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:**

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без их предварительной продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;

ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;

и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении.

**Правила эксплуатации печей (каминов)**

Перед началом отопительного сезона печь (камин) должна быть тщательно проверена и отремонтирована. Запрещается эксплуатировать неисправные печи и отопительные устройства.

Перед топочным отверстием на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 50х70 см. Расстояние от топочных отверстий до сгораемых конструкций и материалов должно быть не менее 1,25 м.

Дымоходы и печи должны быть очищены от сажи перед началом отопительного сезона и очищаться в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца.

Все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть теплоизолированы (побелены).

Топливо (уголь, торф, дрова, опилки и др.) следует хранить в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых конструкций зданий и строений.

Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода ко сну, или покидания помещения на длительный срок.

При неисправности в работе печи необходимо затушить огонь в топке и принять меры по устранению неисправности.

Истопник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и подручных средств для тушения пожаров.

**Требования безопасности перед началом работы**

Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размером 50x70 см, убедиться в отсутствие прогаров в них.

Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

**Требования безопасности во время работы**

Не поручать присмотр за топящимися печами детям.

Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью.

Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

Складировать топливо непосредственно перед топочным отверстием печей, на предтопочном листе.

Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Оставлять топящиеся печи без присмотра.

Сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы и материалы.

Топить углем, коксом или газом печи, не приспособленные для этих видов топлива.

Применять для топки дрова, длина которых превышает размер топливника, топить печи при открытых дверцах.

Топить печи при наличии в дымовых трубах, стенах, где проходят дымоходы, отверстий и трещин.

Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов печей.

Крепить к дымовым трубам антенны радиоприемников, телевизоров, молниеприемники.

Высыпать вблизи строений непогашенные золу и угли.

**Требования безопасности по окончании работы**

Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки дымоходов.

Выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с крышкой, залить водой, удалить в специально отведенное место - не выбрасывать золу и угли возле строений и заборов.

**Помните!**  При топке печей возможно воздействие на истопника и других лиц, находящихся в помещении, следующих опасных и вредных факторов:

- возникновение пожара (при оставлении без присмотра работающих (топящихся) печей и каминов);

- получение ожогов при разжигании топлива в печах бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в неё;

- отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода.

**Требования безопасности в аварийных ситуациях**

При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения, подручных средств для тушения пожаров.

При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.